T-79.179 Rinnakkaiset ja hajautetut digitaaliset järjestelmät 5. kotitehtävä, 24. maaliskuuta 2003 Marko Mäkelä

Prosessialgebraa ja suorituskyvyn määrittämistä

Tarkastellaan ensimmäisellä luennolla esitettyä vaihtuvan bitin yhteyskäytäntöä.

1. Kuvaa luentokalvon 1-20 lähettäjän, vastaanottajan sekä kanavien siirtymäjärjestelmät CCS-prosessialgebralla. Olkoon lähettäjän tilaa l = 0 vastaava agentti nimeltään L ja vastaanottajan tilaa v = 0 vastaava agentti V , ja olkoot aluksi tyhjiä kanavia esittävät agentit S ja K.

2. Laske rinnankytkennät A ::= (L‖S) \ {!sanoma0, !sanoma1} ja B ::= (V ‖K) \ {!kuittaus0, !kuittaus1}.

3. Laske rinnankytkentä (A‖B) \ {?sanoma0, ?sanoma1, ?kuittaus0, ?kuittaus1}.

4. Voit hakea osoitteesta http://www.tcs.hut.fi/Opinnot/T-79.179/2003/

k5.txt luentokalvolla 1-26 esitetyn tila-avaruuden tekstimuodossa.

(a) Muodosta järjestelmän siirtymänopeusmatriisi, kun siirtymänopeudet ovat taulukon 1 mukaiset. Vihje: Voit GNU Octavessa alustaa Q=zeros(18) ja määritellä joukon vakioita, esimerkiksi lahetys=100. Siirtymä !sanoma0 tilasta 10 tilaan 12 voidaan nyt kirjoittaa Q(10,12)=lahetys. Lopuksi alustetaan lävistäjäalkiot: diag=-sum(Q,2); for x=1:18;

Q(x,x)=diag(x); endfor.

(b) Laske järjestelmän tasapainojakauma.

(c) Mikä on siirtymän ?kuittaus0 keskimääräinen laukeamistiheys? (d) Kuinka usein kuluttaja saa viestin?

5. Muutetaan siirtymän hävitä kuittaus laukeamistiheys kaksinkertaiseksi, kun kuittauskanava sisältää numeron 1. Miten vastaukset edellisen kohdan kysymyksiin muuttuvat?

!sanoma0, !sanoma1 100/s ?sanoma0!kuittaus, ?sanoma1!kuittaus 200/s ?sanoma0!kuittaus0, ?sanoma1!kuittaus1 100/s ?kuittaus0, ?kuittaus1 1000/s hävitä sanoma, hävitä kuittaus 1/s

Taulukko 1: Virittyneiden siirtymien laukeamistiheydet.

Palauta tehtävä tietotekniikkatalon huoneiden B 336 ja B 337 väliseen laatikkoon torstaihin 24.4.2002 klo 16.00 mennessä. Voit myös palauttaa vastauksesi Postscript- tai PDF-muodossa osoitteeseen jukka.honkola@hut.fi.